附件1：

竹艺村环境健康美丽乡村试点建设（一期）项目需求说明
一、项目概况

    项目业主：成都市崇州生态环境局          

项目地点：崇州市  

二、服务内容

按照《2025年成都市环境健康先行区建设工作要点》（成生委办〔2025〕50号）要求，我市需开展环境健康美丽乡村建设试点。其中1期项目基于现有路网及原规划路网，结合重点展示点位进行参观动线构建，通过建设电子展示、标识标牌、互动设施等项目，打造六大主题曲，形成“一步一景”灵活串联环境健康展示体系，向公众传播环境健康美丽乡村理念和知识，特实施本项目。现要求供应商提供从深化设计、材料采购、制作安装到调试运维的全过程服务，所有产品及施工均需符合国家、行业及地方相关标准。该项目主要内容及要求如下：
（一）电子展示系统

1、环境质量电子显示屏（100寸）（质保结束后，归属权为采购人所有）

1.1数量：1套

1.2技术要求：

1.2.1显示性能：需为高清LED显示屏，亮度不低于1500cd/㎡，确保户外强光下清晰可见；可视角度≥170°，具备防眩光功能。

1.2.2防护等级：户外防护等级不低于IP65，具备防雨、防尘、防腐蚀、防雷击功能。

1.2.3内容管理：需配备统一的内容发布管理平台，支持远程无线（4G/5G）网络控制，可实现定时开关机、节目单编排、实时数据对接（如空气质量API接口）、图文视频混合播放。

1.2.4结构安全：支撑结构需稳固，抗风等级不低于8级，基础施工应符合建筑规范，确保公众安全。

2、宣传片制作

2.1数量：1部（主题分别为项目总体介绍、生态疗愈理念阐释）

2.2成品规格：分辨率不低于1920*1080，格式为MP4，时长每部3-5分钟。

2.3制作要求：需包含前期策划、脚本撰写、现场实拍、动画特效、专业配音配乐、中文字幕等全流程。成片需风格清新自然，契合生态主题，并提交所有源文件。

2.4播放适配：成品需适配上述电子显示屏的播放比例与性能。

（二）标识标牌系统

1、主标识标牌：

1.1数量：3套

1.2尺寸：0.9m*0.3m。

1.3材质：优先采用竹木、防腐木、可再生合金等环保耐用材料，表面处理需做防霉、防蛀、抗紫外线老化处理。

1.2设计：风格需统一，体现竹艺、林盘等本地文化元素，图文清晰，色彩与自然环境协调。重要节点标识需提供中英文对照。

1.3安装：安装方式需安全、稳固，不得对现有建筑、植被及环境造成破坏。地面安装需做混凝土基础。

2、竹呼吸-生态疗愈之旅

2.1起始标牌

2.1.1数量与尺寸：1处，尺寸约1.5m（高）* 1.8m（宽）。

2.1.2结构与材质：主体支撑结构建议采用热镀锌钢管或户外防腐木龙骨，确保结构稳固。面板主材宜选用户外竹木板或仿木纹铝板，厚度不低于15mm，以保证平整度和耐久性。

2.1.3版面信息：须包含“竹呼吸·生态疗愈之旅”主题logo、游线总览地图（清晰标注各打卡点）、简要介绍文字（中英文）、安全提示等。地图可考虑采用耐磨彩色烤漆工艺。

2.1.4安装与基础：需制作混凝土基础，预埋件与地面可靠连接，确保抗风等级不低于8级。安装完成后，周边环境需进行生态化修复，与自然景观协调。

2.2地上路标

2.2.1数量与间距：沿游线设置，间隔约500米，具体数量以最终确认的游线长度为准。

2.2.2功能定位：提供连续的方向指引和距离提示，增强游客行进信心与趣味性。

2.2.3形式与材质：可采用嵌入式（嵌入步道）或低柱式（立于步道旁）安装。材质需耐磨、防滑，建议使用花岗岩、不锈钢或铸铝。表面可雕刻或镶嵌“竹叶”、“爪印”等导向图案及剩余距离信息。

2.2.4工艺与安全：嵌入式路标表面需与地面平齐或微凸，严禁有绊倒风险。低柱式路标高度不宜超过30cm，边角必须做圆滑处理，确保游客安全。

2.3 深呼吸打卡点

2.3.1数量与尺寸：8处，打卡装置版面面积约4㎡（具体造型和尺寸可深化设计）。

2.3.2造型设计：装置造型需具有艺术性，如设计成竹节、叶片等自然形态，与点位环境深度融合。材质需耐候、耐触摸。

2.4终点打卡亚克力板（内含水墨显示屏）

2.4.1数量与尺寸：1处，整体尺寸约2m（高）* 2.3m（宽）。

2.4.2亚克力板主体（内置水墨显示屏）：

2.4.2.1材质：必须选用全新料浇铸级户外专用亚克力板，厚度不低于15mm，具备极高的透光性、抗冲击性和耐候性。

2.4.2.2工艺：板材需进行精准切割、雕刻（可雕刻主题图案或文字）、抛光打磨至晶莹剔透，边缘需光滑无锐角，能源考虑太阳能及备用接入电源。

（三）互动体验设施

1、生物多样性手绘展示墙

1.1尺寸：1.5m（高）*12m（长）

1.2墙面处理：施工前需对基层墙面进行清理、找平、防水防潮处理。

1.3绘画工艺：采用优质户外丙烯颜料或专业墙体涂料，绘画内容需基于采购人最终确认的设计稿，色彩饱满，层次分明，耐候性强，保质期内不褪色、不开裂。

1.4保护层：绘画完成后需喷涂户外防涂鸦、抗紫外线保护清漆。

2、竹制互动拼图装置

2.1尺寸：0.3㎡

2.2数量：9个

2.3材质：拼图块及旋转盘主体需采用竹制或竹木复合材质，边缘打磨光滑无毛刺，确保儿童使用安全。

2.4结构：旋转轴芯需为不锈钢材质，转动灵活且耐用。整体安装高度需符合儿童人体工学（1-1.2米）。

2.5内容：拼图图案需为本地代表性动植物（如大熊猫、金丝猴、孔雀等），图案印制清晰、耐磨。

3、网红手绘涂鸦墙

3.1项目定位：打造一处兼具生态教育意义与网络传播效应的互动打卡景观，需与“生物多样性展示墙”在主题和视觉上形成有机衔接与互动。

3.2数量与尺寸：1处，尺寸约为3M（高）* 6M（长）。供应商需进行现场精确勘测，最终尺寸以经采购人确认的设计图为准。

3.3墙面基层处理：施工前必须对现有墙体基层进行彻底检查和处理，包括但不限于清洁、平整度修复、结构性裂缝修补，并涂刷高性能户外专用抗碱底漆，确保基层坚固、平整、无污染，为绘画提供良好基础。

3.4设计主题：设计稿需体现“生物多样性”与“生态和谐”主题，风格活泼、色彩鲜明，具有强烈的视觉冲击力和互动性，鼓励包含“熊猫、竹林、飞鸟”等本地生态元素及趣味性拱门网红打卡构图。设计稿须提交采购人审核确认。

3.5绘画工艺：必须使用优质户外专用丙烯颜料或高性能外墙涂料，确保色彩饱满、附着力强。绘画需由经验丰富的专业墙绘师团队完成，保证画面细节精致、层次感强、无瑕疵。

3.6耐久性与保护：绘画完成后，整个墙面需均匀喷涂至少两层户外专用防涂鸦、抗紫外线保护清漆，形成有效保护膜，确保画面在户外条件下具有优异的耐候性、防水性、抗腐蚀性，并易于清理维护，保质期内不出现明显褪色、起皮、龟裂现象。

3.7安全要求： 所有材料需符合环保标准，无异味、无有害物质释放。安装于公众区域的墙体，边缘若有棱角需做圆滑处理。

（四）文化氛围营造与配套设施

1、遵生小院书屋布置

1.1书架：尺寸1.5m*0.9m，材质、风格需与书屋整体环境相匹配。

1.2书籍：需按清单（如《习近平生态文明思想学习纲要》等9册）提供全新正版图书，共计54本。

2、竹艺民宿装饰品

2.1内容：竹篮、竹盘、竹灯等竹编制品一套。

2.2要求：需为非遗或手工制作，工艺精湛，无瑕疵，体现地方特色。

3、百竹园木墙壁画更换

3.1数量与尺寸：1处，尺寸约为1.2m（高）* 1m（宽）。供应商需现场复核尺寸。

3.2壁画制作与安装要求：

3.2.1画面内容：画面主题应为“百竹图”或展示崇州本地特色竹种，兼具科学性与艺术性。设计稿须经采购人审定。

3.2.2制作工艺：可采用高清户外写真覆膜或UV平板打印等技术制作。画面输出分辨率不低于144dpi，使用材质须为户外级墨水及基材，具备至少3年的抗紫外线、防水、防刮擦性能。

3.2.3安装方式： 安装必须牢固、平整，无气泡、无翘边。采用不锈钢或铝合金压条固定时，压条需美观且耐腐蚀。直接粘贴时需使用户外专用高强度胶粘剂，确保长期不脱落。

3.2.4整体效果：完工后的壁画应画面清晰、色彩持久，与百竹园的自然环境和建筑风格完美融合。

4、崇州名人展示角

4.1数量与尺寸：共4套。主要展板尺寸建议为1.2m（高）*0.9m（宽），具体尺寸和造型可根据现场环境在深化设计中优化调整。

4.2技术服务要求：

4.2.1整体设计：

4.2.2风格统一：展示角的设计风格（包括色彩、字体、版式、装饰元素）必须与项目总体标识标牌系统保持一致，融入竹、木等自然材质和本地文化符号。

4.2.3结构形式：可采用独立的展示架、嵌入墙体的展板，或与休憩座椅相结合的一体化设施。结构设计需稳固、安全，避免尖锐棱角。

4.2.4材质与工艺：

主体材质：优先选用户外级防腐木、竹钢、铝复合板等耐候性强、环保的材质。木质部分需进行深度防腐、防蛀、抗紫外线处理。

4.2.5版面制作：信息版面建议采用UV喷绘或丝网印刷工艺，使用户外级油墨，表面必须覆防紫外线磨砂膜，以防止眩光并增强耐候性、抗划性。

4.2.6内容与排版：

内容要求：展示内容（包括名人画像、生平简介、历史贡献、名言警句等）须由采购人提供或审核确认。文字应精炼准确，可考虑增加英文对照。

视觉呈现：排版设计需美观大方，图文并茂，具有良好的可读性。可适量运用插画、二维码（链接至更详细介绍）等现代展示手段增强互动性。

（五）深化设计与项目管理

1、深化设计方案：供应商需在合同签订后，根据现场勘测情况，提交包括但不限于平面布局图、效果图、结构图、电气接线图等全套深化设计方案，经采购人审核通过后方可进行氛围打造。

2、项目团队：需设立专职负责人，负责沟通协调、进度控制、质量管理和安全监督。

3、验收标准：各项成果需符合本文件要求及国家相关验收规范。

4、培训与售后：提供对电子显示系统管理人员的操作培训。整体项目质保期不低于1年，质保期内提供免费维修维护服务。

     三、服务期限

自合同生效之日起30日历天内完成。

四、报价要求

本次报价仅为市场调查，为后期采购过程中提供相应数据分析，报价方式为分模块报价，报价包含项目实施过程中发生的全部费用（深化设计、材料采购、制作安装、调试运维、人员、税费等）。报价需在合理成本和利润基础上符合市场行情。
